* **ELASTIX**
* Login Elastix :
* Login browser ke Alamat IP 192.168.88.2
* Masukan Username “admin” dan Password “111111”
* Pengunduhan Recording Via WinSCP :
* Buka Aplikasi WinSCP
* Login Session
* Host name = 192.168.88.2
* User name = root
* Password = 111111
* Buka Folder > Buka folder Var > Buka folder Spool > Buka folder Arterisk > Buka folder Monitor > Buka folder tahun yang akan dicari > Buka folder bulan yang akan dicari > Buka folder tanggal yang akan dicari > Klik Find Files > \*nomor yang akan dicari\* > Klik Start > Download nomornya
* Cara cara cepat unduh file yang dicari :   
  Buka WinBox > Login > Klik find files > Masukan nomor telepon file mask > Search in : /var/spool/arterisk/monitor/2022/04/30 > Start dan Download
* Penghapusan Recording Via WinSCP
* Buka WinBox > Login > Klik find files > Masukan nomor telepon file mask > Search in : /var/spool/arterisk/monitor/2022 (Dicari sampai tahun karena yang akan dihapus file perbulan) > Delete File yang akan dihapus
* **Voxstack**
* Login Voxstack :
* Login browser ke Alamat IP 192.168.88.3
* Masukan Username “admin” dan Password “admin”
* Cek sisa paket Telkomsel
* SMS > SMS Sender > Klik port yang akan di cek > Masukan nomor dial up nya “3636” > Masukan messagenya “Flash infov2” > Send > Cek SMS Inbox
* Cek sisa paket Indosat
* SMS > SMS Sender > Klik port yang akan di cek > Masukan nomor dial up nya “123” > Masukan messagenya “usage” > Send > Cek SMS Inbox
* Isi Paket Telepon Indosat manual
* \*171\*1\*1\*97\*40\*NHP\*PIN# (Chip)
* \*123\*8\*1\*1#
* Menu Dial Up Telkomsel
* \*808# Cek nomor
* \*999# Paket telepon
* Menu Dial Up Indosat
* \*123\*30# Cek nomor
* \*123\*8\*1\*1# Paket telepon